智能分头按以下原则：
1、如果没有排版数据，那么尽量只让一头切，如果一头切时，二头会超出幅面，则用二头切割。
2、一头切割时二头是否超出幅面的判断：如果起点是立即模式，则判断当前图形X最大值离所有切割图形的X最小值的距离是否大于机器幅面减去双头最小间距；其他模式则是当前图形X最大值离零点的距离是否大于机器幅面减去双头最小间距。
3、如果用二头切割会使一头超出图形的X最小区域（这样会改变起点，导致不会在当前位置切割），而一头切割会使二头超出幅面则打断
4、有排版数据时，以图形中间线为准分头。
